**1 этап – ПОДАЧА ЗАЯВКИ**
    Подать заявку на ТП можно самостоятельно или с помощью своего представителя по доверенности:

* в Офисе обслуживания потребителей[ООО «Бузулукская сетевая энергетическая компания»](https://ues56.ru/index.php/contact);
* по почте РФ;
* в "[Личном кабинете](https://lk.ues56.ru/)" потребителя

**2 этап – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ТП**
Сетевая организация направляет Заявителю заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (ТУ). Договор содержит перечень мероприятий по технологическому присоединению, сроки и обязательства сторон по их реализации, размер платы, а также положение об ответственности сторон за невыполнение своих обязательств.

**3 этап – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

Сетевая компания выполняет работы до границ земельного участка Заявителя, где расположены его ЭПУ.

Заявитель выполняет мероприятия в границах своего земельного участка, на котором расположены ЭПУ.

**4 этап – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТУ**

Специалисты сетевой компании согласовывают время проверки выполнения Технических условий и осмотра ЭПУ. Если при проверке выявляются несоответствия, сетевая организация предоставляет информацию об обнаруженных нарушениях и рекомендации по их устранению.

Если работы Заявителем проведены в соответствии с техническими условиями, ему выдаются:

акт осмотра (обследования) электроустановок;

акт о выполнении ТУ, согласованный с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления;

акт допуска прибора учета к эксплуатации.

Для ЭПУ до 150 кВт (по одному источнику электроснабжения) и при временном технологическом присоединении – осмотр присоединяемых ЭПУ органом федерального государственного энергетического надзора не проводится.
Осмотр присоединяемых электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью ЭПУ до 670 кВт (по одному источнику электроснабжения) производится без участия органа федерального государственного энергетического надзора.
В случаях осуществления ТП к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно Заявителю с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт ( по одному источнику электроснабжения ) необходимо в течение 5 дней со дня подписания акта осмотра направить в орган федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра электроустановки заявителя (содержание информации в уведомлении определено законодательством РФ).

Сетевая организация осуществляет фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ Заявителя.

После получения от сетевой организации актов Заявитель должен подписать их и возвратить по 1 экземпляру в сетевую организацию:

* акт об осуществлении технологического присоединения;
* акт разграничения границ балансовой принадлежности;
* акт эксплуатационной ответственности сторон.

**5 этап – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ**
Для начала электроснабжения Заявителю необходимо:

* заключить договор энергоснабжения с энерго-сбытовой организацией, в соответствии с которым энерго-сбытовая компания обязана урегулировать вопросы по передаче электроэнергии с сетевой компанией в интересах потребителя.

Или

* заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией и договор купли-продажи электроэнергии с энерго-сбытовой организацией

 Проверить статус Вашей заявки можно в ["Личном кабинете"](https://lk.ues56.ru/)